附件1：

	表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

	单位工程及专业工程名称：中心楼6西智能化工程
	　
	　
	　
	　
	第 10 页 共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
 描述
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	管理费
	

	109
	03B011
	AC控制器
	参考型号：AirEngine 9700S-S
管理AP数：最大可管理 64 个 AP
接入用户数：最大接入用户数量≥2K
转发性能：转发能力≥4 Gbps
端口要求：2个10GE光口, 10个GE电口
路由特性：支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由
认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；
支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；
支持PPSK，可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥；
内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务；
支持内置微信认证；
功能特性：支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP
支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略
支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级
支持EoGRE，两台AC可以跨越二层通信
支持Navigator AC，可将访客流量通过CAPWAP隧道引入Navigator AC，隔离访客的业务流量；
支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升
支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源
支持反病毒功能
支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）
可靠性：支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步
支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证；
支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电
管理特性：支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理。
提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控。
支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议；支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级。
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	110
	03B012
	授权
	参考型号：L-ACSSAP-1AP-S
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合   计
	　
	　
	　
	　
	　


附件2：

	表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

	单位工程及专业工程名称：2楼DSA智能化工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
 描述
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	管理费
	

	78
	03B018
	AC控制器
	参考型号：AirEngine 9700S-S
管理AP数：最大可管理 64 个 AP
接入用户数：最大接入用户数量≥2K
转发性能：转发能力≥4 Gbps
端口要求：2个10GE光口, 10个GE电口
路由特性：支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由
认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；
支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；
支持PPSK，可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥；
内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务；
支持内置微信认证；
功能特性：支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP
支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略
支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级
支持EoGRE，两台AC可以跨越二层通信
支持Navigator AC，可将访客流量通过CAPWAP隧道引入Navigator AC，隔离访客的业务流量；
支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升
支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源
支持反病毒功能
支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）
可靠性：支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步
支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证；
支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电
管理特性：支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理。
提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控。
支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议；支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级。
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	79
	03B019
	授权
	参考型号：L-ACSSAP-1AP-S
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合   计
	　
	　
	　
	　
	　


